;///////////////////////////////////////////////
;//流程向导脚本
;//////////////////////////////////////////////
;Sam Liu 2010/6/20
;
;1.支持流程修改
;2.支持多国语言
;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;////////格式说明
;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;/××××××××××××/[OPTION]语言选项，
;/××××××××××××/lanid=0---多国语言ID，当=0时，自动根据系统的ACP页码值确定语言。也可以指定其中的一个值作为指定语言如lanid=936表示指定语言为中文简体
;/××××××××××××/936=lan2-----其中936代表简体中文页码值，lan2表示在所有显示和提示的字符串对应的key值，如后面涉及到字符串的定义如例子。
;/××××××××××××/[TITLE]
;/××××××××××××/lan0=LiveSuite User Wizard
;/××××××××××××/lan1=LiveSuite 用戶嚮導
;/××××××××××××/lan2=LiveSuite 用户向导
;/××××××××××××/
;/××××××××××××/如要增加语言项，必须要在[OPTION]下增加如 XXX=lanN 其中XXX是对应该国语言的ACP值，N是数字，只需要跟之前定义不重复就可以了。
;/××××××××××××/
;/××××××××××××/[TITLE]是流程提示框的窗口标题，该段名为保留段名，不能另定义

;/××××××××××××/流程从[START]开始
;/××××××××××××/[START](START 是流程名，为保留段名。除了START是固定外，其他的流程名字都可以自定义 如下面定义的FORCE_MOD
;/××××××××××××/INFO(提示信息)=startInfo（提示信息内容）
;/××××××××××××/BTNEXT(Next、Finish、选择一、是 等按钮信息)=YESINFO（按钮字符内容）
;/××××××××××××/BTPREV(Prev、选择二、否等按钮信息)=NOINFO（按钮字符内容）
;/××××××××××××/TYPE（类型）=START（类型值 START(显示 yes no 按钮），WIZARD（显示 Next Prev按钮），YESNO(显示 yes no按钮），SIWTCH（显示 选择一、 选择二按钮）
;/××××××××××××/NEXT(当选择 是、下一步、选择一等按钮时 流程)=STEPSWITCH(对应流程名)
;/××××××××××××/PREV(当选择 否、上一步、选择二等按钮是 流程)=START(对应流程名,在TYPE==START、FINISH 时，该项被忽略，可不填)
;/××××××××××××/
;/××××××××××××/注： \n表示换行符号 \n\n表示两个换行，如此类推



[OPTION]
lanid=0
936=lan2 
950=lan1 
1250=lan0

;//以下是公共部分
[COMMON]
NEXT=NEXTINFO
PREV=PREVINFO
FINISH=FINISHINFO
YES=YESINFO
NO=NOINFO

[TITLE]
lan0=LiveSuite User Wizard
lan1=LiveSuite 用戶嚮導
lan2=LiveSuite 用户向导



;//以下是流程定义部分
[START]
INFO=startInfo
BTNEXT=YESINFO
BTPREV=NOINFO
TYPE=START
NEXT=STEPSWITCHER


[STEPSWITCHER] ;//提示选择升级模式
TYPE=SWITCH
INFO=stepwitchInfo
BTNEXT=FORCEUPDATE
BTPREV=UDISKUPDATE
NEXT=FORCE_MOD
PREV=UDISK_MOD_SETIMG

[FORCE_MOD];//指导强制升级向导
TYPE=WIZARD
INFO=FORCE_MOD_INFO
BTNEXT=NEXTINFO
BTPREV=PREVINFO
NEXT=FORCE_MOD_SETIMG
PREV=STEPSWITCHER

[FORCE_MOD_SETIMG];//强制升级模式--是否选用新固件选择提示
TYPE=YESNO
INFO=SETIMG_INFO
BTNEXT=YESINFO
BTPREV=NOINFO
NEXT=FORCE_MOD_PROMPT
PREV=FORCE_MOD_PROMPT
OP=1

[UDISK_MOD_SETIMG]
INFO=SETIMG_INFO
BTNEXT=YESINFO
BTPREV=NOINFO
TYPE=YESNO
NEXT=UDISK_MOD_PROMPT
PREV=UDISK_MOD_PROMPT
OP=1

[UDISK_MOD_PROMPT];//指导普通升级内容向导
INFO=UDISK_MOD_PROMPT_INFO
BTNEXT=HASCONN
BTPREV=NOINFO
TYPE=FINISH
OP=2

[FORCE_MOD_PROMPT];//指导格式化升级内容向导
INFO=FORCE_MOD_PROMPT_INFO
BTNEXT=FINISHINFO
BTPREV=PREVINFO
TYPE=FINISH


;///////////////////////////////////
;///以下是字符串定义部分
[startInfo]
lan0=\n                     welcome use LiveSuit \n\n\n\n          Warning: upgrade have a risk,working wriness. \n\n       please back-up before upgrade,in order to lose data. \n\n\n\n       whether or not entter upgrade guide instruct step.
lan1=\n       歡迎使用LiveSuit升級工具\n\n\n\n             警告:升級有風險，操作需謹慎。\n\n           升級前請先做好備份，以免數據丟失。\n\n\n\n              是否進入升級嚮導指示步驟?
lan2=\n		    欢迎使用LiveSuit升级工具\n\n\n\n	           警告:升级有风险，操作需谨慎。\n\n	         升级前请先做好备份，以免数据丢失。\n\n\n\n	             是否进入升级向导指示步骤?

[stepwitchInfo]
lan0=\n                    please select upgrade mode\n\n\n\n            select enter format upgrade mode(advice use)\n\n\n\n                select enter general upgrade mode
lan1=\n       請選擇以下的升級模式：\n\n\n\n           選擇進入強制化升級模式。(建議使用)\n\n\n\n            選擇進入普通升級模式。
lan2=\n		    请选择以下的升级模式：\n\n\n\n	         选择进入强制升级模式。(建议使用)\n\n\n\n 	         选择进入普通升级模式。



[endInfo]
lan0=\nAll wizard is finished. 
lan1=\n全部嚮導操作結束.
lan2=\n全部向导操作结束.

[FORCE_MOD_INFO]
lan0=\n                     format upgrade mode.\n\n\n\n     when Boot the PVP or cannot discern whether (power off),\n\n       colse the PVP's power.
lan1=\n         強制升級模式\n\n\n\n           請拔出PC端所有移動存儲設備。\n\n\n\n	         關閉PVP電源。
lan2=\n		      强制升级模式\n\n\n\n	         请拔出PC端所有移动存储设备。\n\n\n\n	         关闭PVP电源。

[SETIMG_INFO]
lan0=\n<--------------Would you like select the new image file?-------->
lan1=\n<--------------------是否選擇新的Image檔？---------------------->
lan2=\n<--------------------是否选择新的Image文件？-------------------->



[UDISK_MOD_PROMPT_INFO]
lan0=\n<------------------General Upgrade model.--------------------->\n\n\n\n cut in shift equipment, wait for equipment enter U dish mode;\n   if cann't enter U dish,\n\n   please check up USB whether connect normal; after await equiment enter U dish finished.click (already connect) button enter LiveSuit uograde surface.  
lan1=\n<--------------------------普通升級模式-------------------------->\n\n\n\n請插入移動設備，等待設備進入U盤模式;\n\n如無法進入U盤，請檢查USB連接是否正常;\n\n等待設備進入U盤完畢後，點擊《已連接》按鈕進入LiveSuit升級介面。
lan2=\n<--------------------------普通升级模式------------------------->\n\n\n\n 请插入移动设备，等待设备进入U盘模式;\n\n如无法进入U盘，请检查USB连接是否正常;\n\n等待设备进入U盘完毕后，点击《已连接》按钮进入LiveSuit升级界面。


[FORCE_MOD_PROMPT_INFO]
lan0=\n												format upgrade mode\n\n   1.press PVP key 10s colse power\n   2.press power key and other random key keep long time\n   3.connect USB line insert equipment\n   4.Press power key 10times short running\n   5.Release all press key. \n      Attention：If you can't find the device please do from step1 to step5 again.\n    plese don't pull out equipment at the upgrade process,\nuntil Livesuite prompt upgrade finished then can pull out equipment, click (finish) key close guide, enter LiveSuit surface. 
lan1=\n                       強制升級模式\n\n             1、 按PVP(power)鍵10秒關閉電源\n             2、 長按除(power)鍵其他任意鍵不放\n             3、 連接USB線插入設備\n             4、 再連續短按<Power>鍵十次\n             5、 再釋放全部按鍵\n\n      注： 如果10秒後無法出現升級設備，請拔出設備，\n           重複1～5步驟。\n\n      在升級過程中，請勿拔出設備，直至Livesuite提示升級完成後\n      方可拔出設備。  \n\n            點擊《完成》按鈕關閉嚮導,進入LiveSuit介面。
lan2=\n                       强制升级模式\n\n             1、 按PVP(power)键10秒关闭电源\n             2、 长按除(power)键其他任意键不放\n             3、 连接USB线插入设备\n             4、 再连续短按<Power>键十次\n             5、 再释放全部按键\n\n      注： 如果10秒后无法出现升级设备，请拔出设备，\n           重复1～5步骤。\n\n      在升级过程中，请勿拔出设备，直至Livesuite提示升级完成后\n      方可拔出设备。  \n\n            点击《完成》按钮关闭向导,进入LiveSuit界面。

[NEXTINFO]
lan0=Next
lan1=下一步
lan2=下一步

[PREVINFO]
lan0=Prev
lan1=上一步
lan2=上一步

[FINISHINFO]
lan0=Finish
lan1=完成
lan2=完成

[YESINFO]
lan0=Yes
lan1=是
lan2=是

[NOINFO]
lan0=No
lan1=否
lan2=否

[FORCEUPDATE]
lan0=Format
lan1=強制升級
lan2=强制升级


[UDISKUPDATE]
lan0=General
lan1=普通升級
lan2=普通升级

[HASCONN]
lan0=Connected
lan1=已連接
lan2=已连接